内部协议（从机到从机代理）

1. 从机注册

Reg

1. 从机编号

Client\_NO

1. 用户登录

Login

1. 序列号（用于唯一标识一次登录，可用uuid）

ID

1. 姓名

User

1. 身份证

Password

1. 登录ACK

Login\_ACK

1. 序列号

ID

1. 是否成功

Succeed

1. 传感器温度

Sensor\_Temp

1. 传感器温度

Sensor\_temp

1. 模式信息

Mode

1. 冷/暖

Heater (0, 1)

1. 设定温度风速信息（上/下行）

Set\_Temp

1. 温度

Temp

1. 风速

Wind\_Level

1. 消费信息

Fare\_Info

1. 累计费用

Fare

1. 消耗能量

Energy